|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Interface | IPv4 Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| WR | G0/0 | 10.30.22.1 | 255.255.255.192 | N/A |
| S0/0/0 | 10.30.22.97 | 255.255.255.248 | N/A |
| S0/0/1 | 10.30.22.138 | 255.255.255.248 | N/A |
| J | G0/0 | 10.30.22.65 | 255.255.255.224 | N/A |
| S0/0/0 | 10.30.22.98 | 255.255.255.248 | N/A |
| S0/0/1 | 10.30.22.105 | 255.255.255.248 | N/A |
| LP | G0/0 | 10.30.16.1 | 255.255.252.0 | N/A |
| S0/0/0 | 10.30.22.113 | 255.255.255.248 | N/A |
| S0/0/1 | 10.30.22.106 | 255.255.255.248 | N/A |
| FR | G0/0 | 10.30.0.1 | 255.255.248.0 | N/A |
| S0/0/0 | 10.30.22.114 | 255.255.255.248 | N/A |
| S0/0/1 | 10.30.22.121 | 255.255.255.248 | N/A |
| DEA | G0/0 | 10.30.8.1 | 255.255.248.0 | N/A |
| S0/0/0 | 10.30.22.129 | 255.255.255.248 | N/A |
| S0/0/1 | 10.30.22.122 | 255.255.255.248 | N/A |
| ER | G0/0 | 10.30.20.1 | 255.255.254.0 | N/A |
| S0/0/0 | 10.30.22.130 | 255.255.255.248 | N/A |
| S0/0/1 | 10.30.22.137 | 255.255.255.248 | N/A |
| PC0 | Fa0 | 10.30.22.2 | 255.255.255.192 | 10.30.22.1 |
| PC1 | Fa0 | 10.30.22.3 | 255.255.255.192 | 10.30.22.1 |
| PC2 | Fa0 | 10.30.22.66 | 255.255.255.224 | 10.30.22.65 |
| PC3 | Fa0 | 10.30.22.67 | 255.255.255.224 | 10.30.22.65 |
| PC4 | Fa0 | 10.30.16.2 | 255.255.252.0 | 10.30.16.1 |
| PC5 | Fa0 | 10.30.16.3 | 255.255.252.0 | 10.30.16.1 |
| PC6 | Fa0 | 10.30.0.2 | 255.255.248.0 | 10.30.0.1 |
| PC7 | Fa0 | 10.30.0.3 | 255.255.248.0 | 10.30.0.1 |
| PC8 | Fa0 | 10.30.8.2 | 255.255.248.0 | 10.30.8.1 |
| PC9 | Fa0 | 10.30.8.3 | 255.255.248.0 | 10.30.8.1 |
| PC10 | Fa0 | 10.30.20.2 | 255.255.254.0 | 10.30.20.1 |
| PC11 | Fa0 | 10.30.20.3 | 255.255.254.0 | 10.30.20.1 |